
**U盘下载工程**

**目前我们的产品有两个系列，一个KNS系列，一个SUP系列。U盘下载功能，KNS系列不支持该功能。（触摸屏型号在我们产品背面的商标上可以查看）**


**以下是SUP系列触摸屏U盘下载操作步骤；**

1. **编译工程，下载到U盘 如下操作**


**首先打开我们要下载的工程文件，然后点击菜单栏的的工具，选择下载工程**





**2.编译当前工程点击确定**




**3.弹出下载窗口后，选择下载到U盘**



1. **选择U盘存储路径，点击下载**

**5.文件下载成功点击确定**



**6.文件下载到U盘成功后，在U盘里我们会看到生成了一个compile的文件夹，这个文件就是我们要下载的触摸屏工程文件**



1. **文件下载成功后，用U盘给触摸屏下载工程**

**首先把我们的触摸屏移至到背面，背面有两个拨码开关，把第2个拨码开关拨到ON的位置，第一个不用拨。（此时先不要给触摸屏上电）然后把U盘插到我们屏的USB下载口，插好之后给触摸屏上电。**

**先把触摸屏背面的第2个拨码开关拨到ON，然后把U盘插到USB下载口**



**给触摸屏上电，触摸屏弹出U盘下载窗口下载工程（选择Upgrade HMI Data工程文件）**



**下载完成以后，一定不能忘记要把拨在ON上的那个拨码开关再拨回到2 的位置上，否则屏上电以后会黑屏。**